
«Биофокс» для очистных сооружений канализации
ООО «МастерКонтакт» является эксклюзивным официальным дилером на территории Республики Беларусь по поставкам биорегулятора «Биофокс», разработанного и производимого ООО КСПТ «РАСТР» (г. Москва) для системы жилищно-коммунального хозяйства, в частности, для использования на очистных сооружениях канализации (далее по тексту ОСК), которые являются весьма затратным участком любого ЖКХ или водоканала в силу их энергоёмкости.

Очистку стоков производят не ОСК, а тот биоценоз (видовой состав) активного ила, который там существует. ОСК лишь создают лучшие или худшие (в зависимости от их состояния и функционала) условия для его работоспособности. Но производит биологическую очистку как раз активный ил. Абсолютно беспроблемных ОСК практически не существует, это знает каждый, кто так или иначе причастен к очистке стоков. И если иногда удается выходить на установленные ПДК (предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ на выходе некоторых ОСК), то добиться стабильности очистки без применения пробиотиков практически невозможно в силу ряда причин, которые хорошо известны специалистам.
На сегодняшний день лучшим из известных пробиотиков является биорегулятор «Биофокс», разработанный российскими учеными и являющийся уникальным препаратом для биологической очистки стоков. Это подтверждено многолетней практикой его применения для очистки сточных вод в РФ, РБ (с 2014 г.) и Казахстане. Это констатация факта.
Именно «Биофокс» мы и предлагаем для более широкого применения на ОСК жилищно-коммунального хозяйства и водоканалов Республики Беларусь.

«Биофокс» не является какой-то добавкой (как ошибочно считают некоторые), а является самодостаточным чисто биологическим препаратом (никакой химии), который, попадая в органическую среду (стоки), как раз и формирует активный ил, устойчивый к агрессии (в т.ч. благодаря и постоянному дозированию). По сути – это тщательно подобранная благодаря длительным исследованиям российских ученых и совершенствованию на практике композиция штаммов микроорганизмов, видовой состав которой весьма многообразен, что неоднократно подтверждено результатами гидробиологических исследований активного ила, сформированного на основе «Биофокс».
Использование биорегулятора «Биофокс» - самый бюджетный способ обеспечения очистки стоков с высокой степенью окупаемости, что уже подтверждено практикой его применения в Российской Федерации и в Республике Беларусь. Не секрет, что половина (по некоторым оценкам, даже большая часть) кислорода вырабатывается на нашей планете микроорганизмами. И только вторая половина зелеными насаждениями в процессе оксигенного фотосинтеза за счет содержащегося в растениях хлорофилла под воздействием света, при котором кислород является побочным продуктом.
Применение «Биофокс» позволит значительно (в разы) улучшить и стабилизировать качество очистки стоков (что позволит избежать штрафных санкций со стороны природоохранных служб) и практически полностью устранить неприятные запахи на ОСК, которые во многих случаях вызывают недовольство жителей близлежащих населенных пунктов или дачников. Кроме того, применение «Биофокс» позволит существенно снизить затраты системы ЖКХ и водоканалов на аэрацию, а, как известно, именно воздуходувки являются самым затратным элементом любого комплекса ОСК.
Композиция биорегулятора «Биофокс», подчеркну еще раз, в результате многолетних исследований и постоянного совершенствования позволяет в процессе первичного расщепления органических и неорганических соединений выделять (высвобождать) кислород, т.е. дополнительно насыщать стоки кислородом, что позволит уменьшать мощность воздуходувок (отключать некоторые из них, переходить на воздуходувку меньшей мощности), подающих кислород (воздух) в зону аэрации. Тем самым окупаются (в ряде случаев, в разы) затраты на приобретение «Биофокс». Т.е. там, где стоки до применения «Биофокс» «не голодали» или не сильно «голодали» от недостатка кислорода, экономия электроэнергии может быть весьма значительной. В этом заключается прямой экономический эффект от применения «Биофокс».
Есть и косвенные составляющие экономического эффекта от применения биорегулятора «Биофокс», которые, если собрать и суммировать их, что называется, «на круг», позволят так же достичь значительной экономии средств. Что, к сожалению, мало учитывается при принятии решения об использовании "Биофокс".
«Биофокс» «работает» не только с текущими стоками, но и со всем комплексом ОСК, поэтому благодаря пролонгированному действию препарата со временем произойдет очищение всего комплекса ОСК, т.е. сами ОСК перестанут являться источником вторичного загрязнения, уйдет в прошлое необходимость их механической (так называемого выскребывания) или гидравлической чистки, включая биопруды. На самом деле, такие работы (типа выскребывания или смывания), несмотря на их дороговизну, не являются очисткой, т.к. патогенная микрофлора (ее нельзя полностью удалить подобными способами чистки) при благоприятных условиях быстро регенерируется (восстанавливается). 
И лишь «Биофокс» позволит естественным способом не только произвести очистку всего комплекса ОСК, но и поддерживать ОСК в таком состоянии в течение всего времени его применения. Анаэробные процессы (брожение, гниение) будут заменены аэробными, накопившийся шлам будет переработан.
Благодаря процессам дегидратации (отделению жидкой фракции от твердой) и изменению вследствие этого консистенции на иловых картах увеличится их емкость. В свою очередь, это повлечет увеличение межочистного интервала этих карт, да и сам процесс их очистки будет значительно более легким (благодаря сыпучей консистенции) и сможет проводиться в любое время года. Я знаю, что многие ОСК (особенно крупные) страдают от того, что иловые карты переполнены, а выделение земель сельскохозяйственного назначения поблизости от ОСК для этих целей по известным причинам весьма проблематично, а иногда невозможно. Значительная же удаленность иловых карт от ОСК приводит к излишним затратам на транспортировку избыточного активного ила. Кроме того, многие иловые карты расположены вблизи населенных пунктов, что вызывает не только недовольство проживающего там населения, но и необходимость вследствие этого дорогостоящей их обработки одорантами (метилмеркаптанами). Такая обработка, на самом деле, не устраняет проблему возникновения запахов, а лишь «разбавляет» эти запахи на некоторое (весьма непродолжительное) время, превращая их в ненамного лучшие тухлые землянистые запахи.
Кроме того, в результате применения «Биофокс» значительно уменьшится потребление, а на некоторых ОСК (определится опытным путем) полностью отпадет необходимость применения коагулянтов, что явится еще одним фактором экономии и окупаемости применения биорегулятора.
В ряде случаев, точкой подачи «Биофокс» является какая-либо из КНС (обычно главная, через которую на ОСК приходит наибольшее количество стоков), что позволяет произвести естественным путем чистку коллектора от ГКНС до ОСК и тем самым предотвратить его порыв в силу избыточного давления из-за его малой пропускной способности.
Для применения биорегулятора на ОСК не требуется серьезных вложений в оборудование. Процесс его применения прост и понятен, а ООО «МастерКонтакт» разработает подробную инструкцию по его применению индивидуально для каждых ОСК. 
Отдельно отмечу, что при использовании «Биофокс» никоим образом не меняется технология биологической очистки, просто процессы этой очистки станут более интенсивными и значительно более стабильными.

Реконструкция, модернизация или строительство новых ОСК
Любое из этих мероприятий является весьма затратным и требует привлечения огромных финансовых ресурсов, в том числе зарубежных заимствований (кредитов) под гарантии Правительства или местных органов власти. Такие кредиты в настоящее время в силу сложившихся обстоятельств стали весьма проблематичными. К тому же даже строительство новых ОСК не гарантирует должной очистки стоков, а лишь предполагает создание несколько лучших условий для работы активного ила и персонала, о чем сказано выше. Применение же «Биофокс» позволяет обеспечивать должную очистку стоков на действующих ОС, не прибегая к сколь-нибудь значительным вложениям капитального характера.


Расход препарата, приготовление маточного и рабочего растворов
Расход биорегулятора Биофокс» зависит от качественных показателей поступающих стоков. Как показывает практика, в среднем (подчеркиваю, речь идет про средний расход) на 1.000 м3/сутки поступающих стоков необходимо использовать 1 кг биорегулятора в месяц, за исключением этапа внедрения (первые 30 суток).

Сведения о биорегуляторе «Биофокс» и направлениях его применения



Опыт применения биорегулятора «Биофокс» показал, что он существенно повышает технологические и экономические показатели работы очистных сооружений канализации. Установлено, что при подаче биорегулятора перед первичными отстойниками (там, где это технически возможно), он улучшает водоотдающие свойства и снижает объем образующегося в отстойниках сырого осадка, существенно снижает уровень БПК (биологического потребления кислорода) и ХПК (химического потребления кислорода) на выходе из отстойников, помогает удалить большую часть плавающих веществ с поверхности первичных отстойников. Благодаря «Биофокс», более чистая вода, поступающая из первичных отстойников в аэротенки, имеет благоприятные микробиологические характеристики, позволяя тем самым снизить потребность активного ила в кислороде и, соответственно, качественно уменьшить энергозатраты (до 40-50%) на аэрацию воды в аэротенках, а также уменьшить дозу циркулирующего активного ила. Ферменты, входящие в состав биорегулятора, помогают флокулировать взвешенные вещества, помогая тем самым избежать увеличения содержания нежелательных микроорганизмов в очищаемой воде.
«Биофокс» прошёл добровольную сертификацию в России.
Состав очистных сооружений стран СНГ
Кратко о составе ОСК. Сточные воды на очистные сооружения подаются по напорным коллекторам в приемную камеру. Из приемной камеры по лоткам стоки поступают в грабельное отделение, где проходят через гидравлические решетки, предназначенные для задержания и удаления крупных загрязнений (в зависимости от прозора). Пройдя решетки, сточная вода по каналу подаётся в песколовки, предназначенные для удаления из сточной воды минеральной части взвеси. Далее стоки по отводящему лотку поступают в распределительную чашу и распределяются в первичные отстойники. Выпавший осадок из отстойников удаляется насосами для последующего процесса его механического обезвоживания.

Осветленные стоки из первичных отстойников поступают на сооружения биологической очистки – аэротенки. Для лучшего и непрерывного контакта смеси активного ила и очищаемой сточной жидкости с воздуходувной станции через систему воздуховодов и аэрационных труб подается сжатый воздух. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов-минерализаторов в аэротенк непрерывно поступает кислород. Смесь воды, очищенной в аэротенке, вместе с активным илом по трубопроводу поступает на распределительную чашу и распределяется по вторичным отстойникам. Очищенная вода из вторичных отстойников отводится через периферийный лоток и по трубам самотеком поступает в помещение станции обеззараживания (где они есть). Очищенная и обеззараженная вода по отводящему коллектору сбрасывается в существующий природный водоём. Возвратный активный ил через иловые камеры самотеком поступает в сборный колодец. Из сборного колодца активный ил частично возвращается в аэротенки.
Избыточный активный ил совместно с сырым осадком из первичных отстойников влажностью 96-97% направляется на обезвоживание на иловые площадки. Обезвоженный осадок влажностью 76-78% сбрасывается в накопительный бункер. Из бункера транспортируется автотранспортной техникой на полигон или площадки отвала.
Приготовление и дозирование раствора «Биофокс»
Приготовление 40 литров маточного раствора
Биорегулятор «Биофокс» поставляется в порошкообразной форме в металлизированных многослойных пакетах массой по 1 кг. Маточный раствор приготавливается из расчета: 1 кг биорегулятора на 39 литров не хлорированной водопроводной воды или очищенной воды после вторичных отстойников. Содержимое пакета ввести в 25-30 литров воды и активно размешать в течение 2-3 минут. При этом будет наблюдаться обильное пенообразование. Дать раствору отстояться в течение 10 минут. Затем легким помешиванием сбить пену, добавить воды и довести раствор до 40 литров. Концентрация приготовленного раствора «Биофокс» при этом составит 25 000 мг/л. Для лучшего инкубирования пробиотиков, входящих в состав «Биофокс», при приготовлении раствора рекомендуется использовать очищенную воду из вторичных отстойников или чистую питьевую воду (не содержащую хлор). Для созревания биологически активной среды пробиотиков и ферментов приготовленный раствор следует выдержать не менее 12 часов до начала его использования. В процессе отстаивания раствора биорегулятора возможно образование осадка. После полного использования раствора оставшийся в ёмкости осадок следует промыть нехлорированной водой. Смывочную жидкость можно направлять в любую точку технологического процесса очистки стоков (от первичных отстойников до иловых карт).

Рекомендуется готовить маточный раствор биорегулятора «Биофокс» не реже одного раза в 2-3 недели. Раствор препарата необходимо готовить в двух пластмассовых емкостях вместимостью не более 1 м3, работающих поочередно. Объём ёмкостей устанавливается в зависимости от необходимого количества маточного раствора, используемого в определённый период времени, с учётом срока хранения и использования вновь приготовленного раствора биорегулятора (1 месяц). Например: при фактической производительности ОС 20 000 м3/сутки и рабочей дозе введения препарата 0,03 мг/литр месячный расход сухого вещества биорегулятора составит 20 кг. Если есть ёмкость V=200 литров, то возможно приготовление 200 литров маточного раствора, на что уйдёт 5 кг биорегулятора. Полученный маточный раствор обеспечит работу ОС с введением препарата 7,5 суток. Использовать для целей приготовления раствора биорегулятора железные и оцинкованные ёмкости категорически запрещено.

Приготовление рабочих растворов
На ОСК маленьких населенных пунктов зачастую часовая потребность в "Биофокс" составляет менее 1 литра. Как правило, минимальная часовая производительность существующих насосов-дозаторов составляет не менее 1 литр/час. Для решения этого вопроса необходимо изменить концентрацию маточного раствора или приготовить рабочий раствор биорегулятора в зависимости от производительности применяемого насоса-дозатора.

Приготовление рабочего раствора осуществляется путём изменения концентрации маточного раствора в соотношении 1:1 (1:2 или 1:3 и т.д.). Т.е. необходимо изначально приготовить маточный раствор, как описано выше, без 12-ти часовой выдержки. Затем, минимум через 1 час, добавить в маточный раствор необходимое количество (40 л, 80 л....) нехлорированной воды. Полученный, хорошо перемешанный рабочий раствор через 10-12 часов следует подавать через насос-дозатор в точку ввода. Т.е., если подача маточного раствора должна была происходить в режиме 0,6 литров в час, то после приготовления рабочего раствора (1:1) подача препарата должна осуществляться в режиме 1,2 литров/час. При приготовлении рабочего раствора в соотношении 1:2 (40 литров маточного раствора и 80 литров воды) подача биорегулятора будет осуществляться в режиме дозирования 1,8 литров/час. И т. д.
Рекомендации 
по внедрению применения биорегулятора «Биофокс» на ОС
Приготовленный маточный раствор биорегулятора «Биофокс» вводится в обрабатываемую сточную воду насосом-дозатором или вручную равными порциями не менее 4-х раз в сутки. Точка ввода определяется исходя из технических возможностей и показателей на входе, прежде всего, водородного показателя pH. В каждом случае индивидуально для каждых ОСК с учетом множества факторов.
Изменение расхода подаваемого в аэротенк воздуха
Практика применения биорегулятора показывает, что минимальное достигаемое снижение расхода электроэнергии, потребляемой аэротенками, составляет 25%, максимальное — не менее 50% и выше. Такие показатели достигаются очень низкой степенью, а если быть точнее, — практически отсутствием кислородного голодания композиции микроорганизмов биорегулятора при сохранении параметров качества очистки стоков. Однако важной составляющей для эффективной работы «Биофокс» является обеспечение процесса барботажа стоков. Таким образом, снижение расхода электроэнергии на 50 % в работе аэротенков достигается практически на всех видах очистных сооружений, но достижение максимальных показателей зависит от технологических параметров работы ОС и их технического оснащения устройствами и оборудованием, как-то: объёмы приёмных камер, первичных отстойников, длины коридоров аэротенка, объёмы вторичных отстойников, возможности регулирования мощностей электродвигателей компрессорной станции для достижения оптимальных режимов эксплуатации аэротенка и т.д.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что достижение экономии электроэнергии путём снижения объёмов подачи воздуха возможно только на тех очистных сооружениях, которые обеспечивали очистку сточных вод до применения биорегулятора. Иными словами, если в исправно работающих ОС, в которых обеспечивается должная кислородная поддержка биоценоза активного ила в аэротенках, достигается высокая степень очистки сточных вод, то с применением биорегулятора «Биофокс» достигается снижение подачи воздуха до 50% без ухудшения существующего качества очистки стоков. Во всех остальных случаях биорегулятор способствует существенной интенсификации процесса очистки поступающих стоков без привлечения значительных капитальных вложений на техперевооружение, реконструкцию или модернизацию ОСК, что само по себе является значительным экономическим фактором применения препарата.

Изменение дозы возвратного ила
В процессе применения биорегулятора «Биофокс», если наблюдения за объемом и массой ила в аэротенке покажут его приращение, следует пропорционально уменьшать дозу возвратного ила путем увеличения количества выводимого избыточного ила. Это один из способов оптимальной настройки ОС.

Дозировка биорегулятора «Биофокс»
Дозировка биорегулятора «Биофокс» рассчитывается в зависимости от величины БПК, ХПК, азотной группы и других показателей входящих стоков. Подчеркну, для каждых ОСК индивидуально.

Учитывая кумулирующий эффект действия биорегулятора «Биофокс», в зависимости от промежуточных результатов и данных лабораторий возможна корректировка доз маточного раствора в сторону их уменьшения без снижения эффективности технологического процесса. 

Биорегулятор «Биофокс» до начала его применения следует хранить в сухом и прохладном месте. Приготовленный раствор следует хранить в прохладном помещении (15-20 град. С). Срок хранения порошкообразного продукта – 2 года, приготовленного раствора – 1 месяц.

Применение биорегулятора
В настоящее время «Биофокс» успешно применяется на очистных сооружениях (ОС) более 50 населенных пунктов Российской Федерации и уже более 9-ти лет на ОС в нескольких областях Республики Беларусь, и его более широкое внедрение – лишь дело времени.


У нас в стране экономии и ресурсосбережению уделяется огромное внимание. В своем Послании к Парламенту, Правительству и народу Республики Беларусь Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал:


«Главной особенностью и стратегическим приоритетом должен стать переход белорусской экономики на инновационный путь развития. Должны измениться подходы к экономике предприятий. На первом месте — качество продукции, ресурсосбережение, снижение себестоимости, внедрение передовых технологий. Вопросы качества — это вопросы нашей жизни, нашей выживаемости, притом качества везде».
